#### Załącznik 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ***DZ.261.22.2020*** |
| Tytuł zamówienia:  | **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra** |

**ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra**

**WYKONAWCA** (Wykonawcy – w przypadku oferty wspólnej):

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

NIP/PESEL …………………….……………….., KRS/CEiDG ………………………………….………

adres.........................................................................................................................................................

województwo ………………………………….

tel. .................................................... e-mail: ………………………………

REGON ........................................................ NIP .......................................................................

**2. Adres do korespondencji** (jeżeli inny niż adres siedziby) .............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

tel. .................................................. e-mail: ……………………………)

**Upełnomocniony przedstawiciel**

...................................................................................................................................................................

**3.** Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1):

**[ ] TAK [ ] NIE**

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję(jemy) ją bez ograniczeń;
2. Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ;
3. Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;
4. Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w następujący sposób: (wypełnić zgodnie z wyborem Wykonawcy)

**ZADANIE NR 1**: **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego dla terenu ABM-1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra**

1. cena całkowita **brutto** mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wyniesie zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ …………………………………………………………………………….…………………..……zł (słownie:...............................................................................................................................) na którą składa się:
2. wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………………… zł
3. i podatek od towarów i usług[[2]](#footnote-2):

**[ ]** w wysokości **…….** %[[3]](#footnote-3) zgodnie z *ustawą o VAT[[4]](#footnote-4)*

albo

**[ ]** przedmiot zamówienia zwolniony jest zpodatku od towarów i usług na podstawie **art. … ust. ….pkt …..** *ustawy o VAT6* lub

**[ ]** jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w **art. 113** *ustawy o VAT6*

**II.** **dodatkowy** okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w pkt 4.6. SIWZ, w ilości **…...** miesięcy; (słownie:…………………………………………………………………………………………………);

 **III. skrócenie** czasu reakcji na zgłoszenie konieczności wykonania prac w stosunku do maksymalnego czasu reakcji określonego w pkt 4.7. SIWZ, o …….. (ilość) godzin (słownie:…………………………………………………………………………………………………);

**ZADANIE NR 2:** **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego dla terenu ABM-2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra**

1. cena całkowita **brutto** mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wyniesie zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ ………………………………………………………..………………zł (słownie:................................................................................................................................) na którą składa się:
2. wynagrodzenie netto w wysokości …………………………………………… zł
3. i podatek od towarów i usług[[5]](#footnote-5):

**[ ]** w wysokości **…….** %[[6]](#footnote-6) zgodnie z *ustawą o VAT[[7]](#footnote-7)*

albo

**[ ]** przedmiot zamówienia zwolniony jest zpodatku od towarów i usług na podstawie **art. … ust. ….pkt …..** *ustawy o VAT6* lub

**[ ]** jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w **art. 113** *ustawy o VAT6*

**II.** **dodatkowy** okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w pkt 4.6. SIWZ, w ilości **…….** miesięcy;

(słownie:…………………………………………………………………………………………………);

 **III. skrócenie** czasu reakcji na zgłoszenie konieczności wykonania prac w stosunku do maksymalnego czasu reakcji określonego w pkt 4.7. SIWZ, o …….. (ilość) godzin (słownie:…………………………………………………………………………………………………);

1. Wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na naprawie, konserwacji i malowaniu urządzeń małej architektury oraz remontach ciągów pieszych i schodów objętych przedmiotem zamówienia zatrudnieni będą przez wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia publicznego na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).
2. Wypełnić jeśli dotyczy:Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. **Podwykonawców:**

1) ................................................................................................................................................. (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:

- ............................................................................................;

- ............................................................................................;

2) ................................................................................................................................................. (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:

- ............................................................................................;

- ............................................................................................;

- ............................................................................................;

1. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej

w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy.

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez **30** dni od upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

1. **Wypełnić jeśli dotyczy:** na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity ze zm.), *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie** **(wyrażone cyfrą)**  |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Załącznikami do oferty są:
2. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ;
3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
4. wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg załącznika nr 4 do SIWZ;
5. ……………………………………………………………………………………….
6. Oferta została złożona na ………. stronach, kolejno ponumerowanych od nr……. do nr….…;
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[8]](#footnote-8)

…………….……………………………... *(miejscowość),* dnia …………………. r.

................................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

**Załącznik nr 2 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity ze zm.)

W przypadku WSPÓLNEGO UBIEGANIA się o zamówienie przez Wykonawców niniejsze oświadczenie składa KAŻDY z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DZ.261.22.2020 pn.

|  |
| --- |
| **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra** |

ja/my (imię nazwisko) …..……………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................................................... reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

**I**. jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że:

1. **spełniam/my warunki udziału w postępowaniu** określone przez Zamawiającego w **pkt 10.2. SIWZ** dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej;

2. **nie podlegamy wykluczeniu** na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity ze zm.) z uwagi na okoliczności wymienione w pkt. **11.1.** SIWZ.

…………….……………………………... *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 ..............................................................................

 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

|  |
| --- |
| Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. …………….……………………………... *(miejscowość),* dnia …………………. r.  .............................................................................. Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy |

**Załącznik nr II.1. do SIWZ - OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 24 ust. 11**

**ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity ze zm.)**

**UWAGA:** Oświadczenie składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę, **bez wezwania Zamawiającego,** w terminie **3** dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia.

W przypadku WSPÓLNEGO UBIEGANIA się o zamówienie przez Wykonawców niniejsze oświadczenie składa KAŻDY z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DZ.261.22.2020 pn.

|  |
| --- |
| **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra** |

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... ................................................................................................................................................................... reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że[[9]](#footnote-9):

**[ ]  nie należę/my do grupy kapitałowej[[10]](#footnote-10)** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;

**[ ]  należę/my do grupy kapitałowej7** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………………... *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 ..............................................................................

 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

**Wzór Pełnomocnictwa \*).**

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł zamówienia:  | **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Góra

|  |
| --- |
| **1.** Nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną: i) ..................................................................................................................... ii) ..................................................................................................................... iii) ..................................................................................................................... etc..................................................................................................................................... |
| **2.** My, w/w Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiamy:…………………………………………………………………………………………1)naszym Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w niniejszym postępowaniu/do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 2) |
|  |
| **3.** Podpisy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną:1) …………………………………2)………………………………….3)………………………………….  |
| **4.** Podpis Pełnomocnika3)………………………………… |

Data: ...............................

**\*)** Załącznik może być zastąpiony równoważnym Pełnomocnictwem, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają określoną z imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osobę fizyczną lub określoną z nazwy i adresu siedziby osobę prawną jako Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub nazwę i adres siedziby Pełnomocnika będącego osobą prawną.

2) Wykonawcy usuwają niepotrzebne

3) Jeżeli Pełnomocnikiem jest osoba fizyczna – podpis składa ta osoba. Jeżeli Pełnomocnikiem jest osoba prawna – podpis składa osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania tej osoby prawne

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – Kosztorysy ofertowe**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DZ.261.22.2020 pn. **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra**

przedstawiamy

**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE PIERWSZE (ABM1)**

**Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2021 ABM-1**

Tabela nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych i podpór pod winorośla** | **Lp** | **Podstawa kalkulacji** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość do wykonania w **1 roku** | Roczny koszt zadania brutto (zł) **kol.5xkol.6** |
|
| 1 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni |  szt. |   | **370** |   |
| 2 | AW | jw. ale wspornika | szt. |   | **67** |   |
| 3 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy  | szt. |   | **72** |   |
| 4 | AW | jw. ale wspornika |  szt. |   | **50** |   |
| 5 | AW | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy |  szt. |   | **90** |   |
| 6 | AW | jw. ale wspornika | szt. |   | **90** |   |
| 7 | AW | montaż listwy | szt. |   | **180** |   |
| 8 | AW | montaż wspornika | szt. |   | **75** |   |
| 9 | AW | demontaż listwy/wspornika | szt. |   | **100** |   |
| 10 | AW | ustawienie podpory betonowej | szt. |   | **20** |   |
| 11 | AW | demontaż podpory | szt. |   | **20** |   |
| 12 | AW | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilość śrub 4szt.)  | szt. |   | **100** |   |
| 13 | AW | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilość śrub 4szt.)  | szt. |   | **50** |   |
| 14 | AW | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) |  szt. |   | **180** |   |
| 15 | AW | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |   | **50** |   |
| 16 | AW | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystajacych z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |   | **101** |   |
| 17 | AW | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |   | **20** |   |
| 18 | AW | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |   | **8** |   |
| 19 | AW | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |   | **x** |   |
| 20 | AW | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |   | **x** |   |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | AW | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |   | **18** |   |
| 22 | AW | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |   | **18** |   |
| 23 | AW | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |   | **44** |   |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | AW | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km);  | szt. |   | **90** |   |
| 25 | AW | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |   | **50** |   |
| 26 | AW | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) (po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |   | **70** |   |
| 27 | AW | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |   | **27** |   |
| **IV. Poręcze** | 28 | AW | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **33** |   |
| 29 | AW | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **60** |   |
| **V. Ciągi piesze**  | 30 | AW | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |   | **88** |   |
| 31 | AW | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |   | **100** |   |
| 32 | AW | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  | m2 |   | **100** |   |
| 33 | AW | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |   | **100** |   |
| 34 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |   | **45** |   |
| 35 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |   | **49** |   |
| 36 | AW | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |   | **37** |   |
| 37 | AW | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |   | **50** |   |
| 38 | AW | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |   | **150** |   |
| 39 | AW | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m  |   | **178** |   |
| 40 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **140** |   |
| 41 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **80** |   |
| 42 | AW | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |   | **20** |   |
| 43 | AW | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |   | **30** |   |
| 44 | AW | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |   | **14** |   |
| 45 | AW | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |   | **22** |   |
| 46 | AW | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |   | **24** |   |
| 47 | AW | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |   | **47** |   |
| 48 | AW | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |   | **26** |   |
| 49 | AW | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |   | **97** |   |
| 50 | AW | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |   | **66** |   |
| 51 | AW | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **200** |   |
| 52 | AW | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **60** |   |
| 53 | AW | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |   | **46** |   |
| 54 | AW | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp.  | m3 |   | **46** |   |
| 55 | AW | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |   | **70** |   |
| 56 | AW | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |   | **20** |   |
| 57 | AW | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt.  |   | **5** |   |
| 58 | AW | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |   | **2** |   |
| 59 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |   | **7** |   |
| 60 | b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |   | **6** |   |
| 61 | c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |   | **22** |   |
|  |  |  | **Razem:**  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE PIERWSZE (ABM1 Nowe Miasto)** |
| **Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2021 ABM-1 Nowe Miasto** |

Tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych ipodpór pod winorośla** | **Lp** | **Podstawa kalkulacji** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość do wykonania w **1 roku** | Roczny koszt zadania brutto (zł) **kol.5xkol.6** |
|
| 1 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni |  szt. |   | **40** |   |
| 2 | AW | jw. ale wspornika | szt. |   | **56** |   |
| 3 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy  | szt. |   | **48** |   |
| 4 | AW | jw. ale wspornika |  szt. |   | **20** |   |
| 5 | AW | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy |  szt. |   | **44** |   |
| 6 | AW | jw. ale wspornika | szt. |   | **43** |   |
| 7 | AW | montaż listwy | szt. |   | **44** |   |
| 8 | AW | montaż wspornika | szt. |   | **16** |   |
| 9 | AW | demontaż listwy/wspornika | szt. |   | **76** |   |
| 10 | AW | ustawienie podpory betonowej | szt. |   | **5** |   |
| 11 | AW | demontaż podpory | szt. |   | **10** |   |
| 12 | AW | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilość śrub 4szt.)  | szt. |   | **38** |   |
| 13 | AW | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilość śrub 4szt.)  | szt. |   | **38** |   |
| 14 | AW | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) |  szt. |   | **38** |   |
| 15 | AW | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |   | **38** |   |
| 16 | AW | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystających z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |   | **49** |   |
| 17 | AW | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |   | **9** |   |
| 18 | AW | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |   | **3** |   |
| 19 | AW | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |   | **x** |   |
| 20 | AW | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |   | **x** |   |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | AW | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |   | **2** |   |
| 22 | AW | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |   | **4** |   |
| 23 | AW | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |   | **5** |   |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | AW | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km);  | szt. |   | **2** |   |
| 25 | AW | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |   | **5** |   |
| 26 | AW | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) ( po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |   | **2** |   |
| 27 | AW | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |   | **1** |   |
| **IV. Poręcze** | 28 | AW | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **2** |   |
| 29 | AW | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **4** |   |
| **V. Ciągi piesze**  | 30 | AW | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |   | **5** |   |
| 31 | AW | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |   | **5** |   |
| 32 | AW | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  | m2 |   | **5** |   |
| 33 | AW | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |   | **16** |   |
| 34 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |   | **5** |   |
| 35 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |   | **2** |   |
| 36 | AW | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |   | **2** |   |
| 37 | AW | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |   | **2** |   |
| 38 | AW | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |   | **2** |   |
| 39 | AW | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m  |   | **5** |   |
| 40 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **5** |   |
| 41 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **5** |   |
| 42 | AW | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |   | **5** |   |
| 43 | AW | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |   | **5** |   |
| 44 | AW | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |   | **3** |   |
| 45 | AW | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |   | **2** |   |
| 46 | AW | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |   | **3** |   |
| 47 | AW | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |   | **3** |   |
| 48 | AW | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |   | **4** |   |
| 49 | AW | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |   | **4** |   |
| 50 | AW | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |   | **4** |   |
| 51 | AW | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **4** |   |
| 52 | AW | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **5** |   |
| 53 | AW | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |   | **5** |   |
| 54 | AW | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp.  | m3 |   | **4** |   |
| 55 | AW | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |   | **4** |   |
| 56 | AW | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |   | **4** |   |
| 57 | AW | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt.  |   | **2** |   |
| 58 | AW | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |   | **1** |   |
| 59 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |   | **2** |   |
| 60 | b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |   | **4** |   |
| 61 | c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |   | **2** |   |
|  |  |  |  | **Razem:**  |  |  |  |

**Wartość brutto zgodnie z tabelą nr 1 + tabela nr 2: ……………………………………………………..**

|  |
| --- |
| Słownie:…………………………………………………………..…………………… …………….……………………………... *(miejscowość),* dnia …………………. r. ................................................................................ (Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)  |

**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE DRUGIE (ABM2)**

**Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2021 ABM-2**

Tabela nr 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *1* | *2* | *3* | 4 | *5* | *6* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych ipodpór pod winorośla** | **Lp.** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość  |  koszt zadania brutto (zł) **kol.4xkol.5** |
|
| 1 | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni |  szt. |   | **301** |  |
| 2 | jw. ale wspornika | szt. |   | **80** |  |
| 3 | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy  | szt. |   | **111** |  |
| 4 | jw. ale wspornika |  szt. |   | **60** |  |
| 5 | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy |  szt. |   | **200** |  |
| 6 | jw. ale wspornika | szt. |   | **111** |  |
| 7 | montaż listwy | szt. |   | **181** |  |
| 8 | montaż wspornika | szt. |   | **80** |  |
| 9 | demontaż listwy/wspornika | szt. |   | **111** |  |
| 10 | ustawienie podpory betonowej | szt. |   | **30** |  |
| 11 | demontaż podpory | szt. |   | **30** |  |
| 12 | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.)  | szt. |   | **60** |  |
| 13 | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.)  | szt. |   | **60** |  |
| 14 | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) |  szt. |   | **111** |  |
| 15 | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |   | **90** |  |
| 16 | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystajacych z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |   | **111** |  |
| 17 | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |   | **18** |  |
| 18 | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |   | **8** |  |
| 19 | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |   |  |  |
| 20 | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |   |  |  |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |   | **20** |  |
| 22 | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |   | **12** |  |
| 23 | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |   | **24** |  |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km);  | szt. |   | **40** |  |
| 25 | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |   | **40** |  |
| 26 | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) ( po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |   | **40** |  |
| 27 | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |   | **7** |  |
| **IV. Poręcze** | 28 | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **30** |  |
| 29 | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **80** |  |
| **V. Ciągi piesze**  | 30 | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |   | **100** |  |
| 31 | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |   | **121** |  |
| 32 | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  | m2 |   | **80** |  |
| 33 | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |   | **121** |  |
| 34 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |   | **54** |  |
| 35 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |   | **90** |  |
| 36 | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |   | **30** |  |
| 37 | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |   | **60** |  |
| 38 | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |   | **121** |  |
| 39 | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m  |   | **121** |  |
| 40 | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **80** |  |
| 41 | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **80** |  |
| 42 | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |   | **80** |  |
| 43 | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |   | **50** |  |
| 44 | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |   | **6** |  |
| 45 | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |   | **18** |  |
| 46 | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |   | **50** |  |
| 47 | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |   | **50** |  |
| 48 | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |   | **24** |  |
| 49 | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |   | **110** |  |
| 50 | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |   | **40** |  |
| 51 | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **100** |  |
| 52 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **100** |  |
| 53 | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |   | **50** |  |
| 54 | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp.  | m3 |   | **25** |  |
| 55 | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |   | **30** |  |
| 56 | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |   | **30** |  |
| 57 | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt.  |   | **8** |  |
| 58 | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |   | **2** |  |
| Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  | 59 | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |   | **28** |  |
| b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |   | **28** |  |
| c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |   | **28** |  |
|  **Razem:**  |

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE DRUGIE (ABM2 Nowe Miasto)** |
| **Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2021 ABM-2 Nowe Miasto** |

Tabela nr 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | *1* | *2* | *3* | 4 | *5* | *6* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych ipodpór pod winorośla** | **Lp** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość  |  koszt zadania brutto (zł) **kol.4xkol.5** |
|
| 1 | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni |  szt. |   | **35** |  |
| 2 | jw. ale wspornika | szt. |   | **15** |  |
| 3 | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy  | szt. |   | **35** |  |
| 4 | jw. ale wspornika |  szt. |   | **20** |  |
| 5 | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy |  szt. |   | **30** |  |
| 6 | jw. ale wspornika | szt. |   | **15** |  |
| 7 | montaż listwy | szt. |   | **20** |  |
| 8 | montaż wspornika | szt. |   | **9** |  |
| 9 | demontaż listwy/wspornika | szt. |   | **35** |  |
| 10 | ustawienie podpory betonowej | szt. |   | **4** |  |
| 11 | demontaż podpory | szt. |   | **4** |  |
| 12 | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilość śrub 4szt.)  | szt. |   | **9** |  |
| 13 | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.)  | szt. |   | **10** |  |
| 14 | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) |  szt. |   | **10** |  |
| 15 | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |   | **10** |  |
| 16 | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystajacych z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |   | **15** |  |
| 17 | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |   | **2** |  |
| 18 | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |   | **2** |  |
| 19 | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |   |  |  |
| 20 | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |   |  |  |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |   | **4** |  |
| 22 | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |   | **2** |  |
| 23 | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |   | **3** |  |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km);  | szt. |   | **9** |  |
| 25 | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |   | **9** |  |
| 26 | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) ( po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |   | **9** |  |
| 27 | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |   | **1** |  |
| **IV. Poręcze** | 28 | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **4** |  |
| 29 | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |   | **4** |  |
| **V. Ciągi piesze**  | 30 | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |   | **17** |  |
| 31 | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |   | **17** |  |
| 32 | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej  | m2 |   | **13** |  |
| 33 | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |   | **13** |  |
| 34 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |   | **9** |  |
| 35 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |   | **9** |  |
| 36 | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |   | **4** |  |
| 37 | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |   | **9** |  |
| 38 | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |   | **10** |  |
| 39 | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m  |   | **10** |  |
| 40 | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **10** |  |
| 41 | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |   | **10** |  |
| 42 | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |   | **0** |  |
| 43 | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |   | **0** |  |
| 44 | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |   | **2** |  |
| 45 | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |   | **0** |  |
| 46 | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |   | **0** |  |
| 47 | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |   | **0** |  |
| 48 | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |   | **4** |  |
| 49 | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |   | **43** |  |
| 50 | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |   | **10** |  |
| 51 | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **15** |  |
| 52 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |   | **15** |  |
| 53 | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |   | **15** |  |
| 54 | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp.  | m3 |   | **0** |  |
| 55 | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |   | **10** |  |
| 56 | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |   | **0** |  |
| 57 | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt.  |   | **0** |  |
| 58 | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |   | **2** |  |
| **Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych**  | 59 | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |   | **0** |  |
| b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |   | **0** |  |
| c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |   | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Razem:** |

**Wartość brutto zgodnie z tabelą nr 3 + tabela nr 4:……………….………………………………………………..**

|  |
| --- |
| Słownie:…………………………………………………………   |

…………….…... *(miejscowość),*

dnia………………………. r.

..................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

1. Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X [↑](#footnote-ref-2)
3. określić stawkę procentową [↑](#footnote-ref-3)
4. przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-4)
5. wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X [↑](#footnote-ref-5)
6. określić stawkę procentową [↑](#footnote-ref-6)
7. przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-7)
8. Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa [↑](#footnote-ref-8)
9. Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X [↑](#footnote-ref-9)
10. Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. [↑](#footnote-ref-10)